Znak: PN 143897/2016/2 Końskie, 21.07.2016

**Otrzymują uczestnicy**

**postępowania przetargowego**

Dotyczy postępowania: **Dostawa i montaż wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego w ramach zadania „Poprawa estetyki oraz funkcjonalności BPMiG Końskie poprzez zakup nowego wyposażenia”.**

 **Informuję, ze od jednego z Wykonawców wpłynęły zapytania na które udziela się odpowiedzi:**

PYTANIE 1: **Czy Zamawiający dopuści wykonanie nogi w regałach i dostawkach metalowych (poz. 1-8) z profilu zamkniętego 80 x 40 mm?**

Odpowiedź: **-** Niestety, nie możemy dopuścić wykonania nogi w regałach i dostawkach w innych wymiarach niż opisane. Noga jednostronna w kształcie litery L powinna być wykonana z kształtownika zamkniętego o wymiarach min. 100x20x2 mm (element pionowy).

PYTANIE 2: **Czy Zamawiający dopuści wykonanie regałów i dostawek metalowych ( poz. 1-8) na głębokość 250 mm?**

Odpowiedź: Nie możemy dopuścić wykonania regałów i dostawek o głębokości 250 mm. Dopuszczamy głębokość półek do 235 mm.

PYTANIE 3: **Czy Zamawiający może doprecyzować grubość półki? Czy ma ona wynosić 0,8 mm czy 25 mm?**

Odpowiedź: Grubość półki wynosi w rzucie prostokątnym 25 mm, natomiast można określić ten parametr jako wysokość pojedynczej półki, wykonanej z blachy o grubości min. 0,8 mm.